V1.0.0.4的修改记录//2018/10/13
1.去掉MI_00 、MI_01口的配置
2.32位上添加MI_04-----Device 2 DIAG
3.版本号改为1.0.0.4
4.支持4E3F的lua版本设备

V1.0.0.2的修改记录
1.%DeviceDesc_2nd% = ComPort, USB\VID_1286&PID_4E3D&MI_01
MI值改成04即%DeviceDesc_2nd% = ComPort, USB\VID_1286&PID_4E3D&MI_04

2.在Version.cfg中修改版本号显示

3.添加PID_4E3D MI值为1的口

4.修改PID_4E3F MI值分配，MI_01---Device 2 DIAG，MI_02---Device 3 AT，MI_03---Device 4 Modem

5.版本号改为1.0.0.2