

 1.电脑跟模块直连，电脑设置固定IP：192.168.0.X

 2.升级固件放入TFTP服务器安装包如下路径：D:\Cisco TFTP Server.rar\down,并点击 C:\Users\Sam\AppData\Roaming\Foxmail7\Temp-3588-20180112101621\Catch(01-12-16-3(01-12-16-56-00).jpg运行，服务器根目录选择down目录，升级用的固件也放到此目录。



 3.模块上电立即不停敲敲电脑Enter键（串口波特率115200，8，N，1），使用SecureCRT串口工具，进入bootloader后会打印cmd>字符。

<http://www.hi-flying.com/download-center-1/applications-1/download-item-securecrt>



 4. 模块进入boot后 输入以下命令：

    cmd>set server 192.168.0.X （电脑IP地址采用静态，设置成此192.168.0网段IP）

    cmd>tftp get openwrt-montage-firmware-squashfs.img （此是固件名称）

    cmd>fa

    具体显示如下：

   cmd>set server 192.168.0.2

    OK

    cmd>tftp get openwrt-montage-firmware-squashfs.img

    tftp get 192.168.0.2:openwrt-montage-firmware-squashfs.img   
    ........................................................................................................................................................................................................  
    rx len=3276800 (0x320000)  
       OK  
    cmd>fa  
   flash program dst=20000 len=320000 src=80500000  
    ....................................................................................................OK

5.重启模块，升级完成。

6.烧录完成之后还需要通过串口写入设备MAC，以激活设备（联系汉枫技术支持人员）